**MATERIAL MESIN PERAJANG BAKAU / UNIT**

* Rantai 428 - 128L (23.000)
* Gear 14T (< 10.000)
* Pipa seamless/air ½ (125.000)
* Besi ass 5/8 (95.000)
* Plat strip lebar 4 cm tebal 4 atau 3 mm (60.000)
* Plat 2 lembar 1.2 (225.000)
* Klaher duduk 207 (50.000)
* Klaher duduk 204 (30.00)
* Puli A 65 mm ass tengah 19 mm (20.000)
* Puli A 7 inc ass tengah 31.6 (33.000)
* Kamrat cb (10.000)
* Baut 19
* Baut 17
* Baut 12 panjang 6cm
* Baut 14
* Klaher kamrat (max ass tengah 19 mm) (10.000)
* Ring lebar ass tengah baut 19 (1000)
* Kabel kopling carry (27.000)
* Vbelt a – 46 (19.000)
* Baut gepeng panjang 5 cm (500)
* Baut galvalum paling pendek (<500)
* Ring untuk ass gear lubang 5/8 (<1000)
* Baut 14 meteran (13.000)
* Besi UNP 12 & 10 ( 410.000 & 280.000)
* Besi L/siku
* Bandig kanan dan kiri
* Rem
* Plat pisau
* On/off (6.500)
* Kabel NYM 2 x 1,5 (7.500)
* Colokan listrik (2.500)
* GAT Dinamo ½ hp (870.000)
* Per besar
* Per kecil (5.000)
* Cat emko No.35 (bud green) (60.000)
* Kayu tebal 2,5 cm 1 lembar
* Kayu tebal 3 cm persegi tidak sama kaki
* Cat poxy
* Kawat kamrat paling tebal